Définir une **« FOND DE BAC – 3 EPINGLES»**

***Complétez les textes en surbrillance vert, effectuez un enregistrer sous … et faite nous parvenir ce document***

Vos coordonnées  *Raison sociale*

*Adresse*

*Code postal - Ville*


*Téléphone – Fax – e-mail*

Vous désirez : *Choisissez* Qté Tapez ici la quantité

Puissance : *watts* W – Tension : *Voltage* V – Charge spécifiques (Cs) *W/cm² (si impératif)* W/cm²

Température de travail : °C Nature du liquide à chauffer : précisez Nature du blindage (si impératif)  : ex : inox 316L

Coude en mm (mini 110 mm)



Tube non chauffant

Inox 316L Ø 33,7 mm

Haut. total

en mm

Boitier inox étanche

Épingle simple ou trombone

Lg chauffante : en mm

Équerre pour pieds

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Types de sorties :** |  |  |  | **Types de connexions** | | |
| droite | Coudé 90° | Coudé 90° et  contre coudé |  | câble Lg en mm | boitier | boitier  + thermostat  BT avec TBC.jpg |