Définir une **« FOND DE BAC – 3 EPINGLES»**

***Complétez les textes en surbrillance vert, effectuez un enregistrer sous … et faite nous parvenir ce document***

Vos coordonnées  *Raison sociale*

 *Adresse*

 *Code postal - Ville*

 *Téléphone – Fax – e-mail*

Vous désirez : *Choisissez* Qté Tapez ici la quantité

Puissance : *watts* W – Tension : *Voltage* V – Charge spécifiques (Cs) *W/cm² (si impératif)* W/cm²

Température de travail : °C Nature du liquide à chauffer : précisez Nature du blindage (si impératif)  : ex : inox 316L

 Coude en mm (mini 110 mm)



 Tube non chauffant

 Inox 316L Ø 33,7 mm

 Haut. total

 en mm

 Boitier inox étanche

 Épingle simple ou trombone

 Lg chauffante : en mm

 Équerre pour pieds

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Types de sorties :** |  |  |  | **Types de connexions** |
| **[ ]**  droite | **[ ]**  Coudé 90° | **[ ]**  Coudé 90° et  contre coudé |  | **[ ]**  câble Lg en mm | **[ ]**  boitier | **[ ]**  boitier+ thermostatBT avec TBC.jpg |