Définir un **«THERMOGAINE HORIZONTAL A VISSER»**

Vos coordonnées :

|  |  |
| --- | --- |
| Raison sociale |  |
| Adresse |  |
| Code postal |  | Ville |  |
| Téléphone |  | Mail |  |

Vous désirez   Quantité : 

Données techniques :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Puissance (W)  |  |  Tension (V) |  | Charge spécifiques (W/cm²)  |  |
| Température de travail |  | °C  | Nature du liquide à chauffer  |  |

Dimensions :

 Longueur porté de joint  mm

 Bouchon inox M77x200 Non chauffant  Ø 63

 autre Ø   autre Ø 

 Doigt de gant à visser



  Résistance à barillets

Boitier alu peint Inox 316L (standard)

105x105xH:100 Autre 



 Thermoplongeur à visser



 *(les dimensions de la résistances sera défini par*

 *nos soins selon le Ø et la Lg du doigt de gant)*

Les options et accessoires :

 Boitier polypropylène  Bague à souder  Doigt de gant  Thermostat à bulbe et capillaire

 113x112xh:120 pour thermostat plage température 

 *(nota : les dim. du boitier peuvent changer)*

    