
Définir un **«THERMOPLONGEUR A VISSER - STANDARD»**

**Spécialement conçu pour le chauffage d'eau du réseau**

Vos coordonnées :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Raison sociale |  | | | |
| Adresse |  | | | |
| Code postal |  | Ville |  | |
| Téléphone |  | | Mail |  |

Vous désirez 



**Bouchon M45x200 & 1"1/2 gaz (M47) Bouchon M77x200**

Bouchon laiton 6 pan Bouchon laiton 6 pans

3 épingles simple blindage tube incoloy 800 Ø 8,5 mm 3 épingles simples blindage tube incoloy 800 Ø 14 mm

Non chauffant sous bouchon 40 mm Non chauffant sous bouchon 60 mm

1 doigt de gant central 1 doigt de gant central

Connexions bornes filetée M4 Connexions bornes filetées M6

Livré avec joint fibre et sachet de raccordement Livré avec joint fibre et sachet de raccordement

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Puissance  (W) | Tension | Lg P  (mm) | Référence | | Qté |
| M45 | 1"1/2 |  |
| 2 | 230/400V  TRI | 190 | IC0245 | IC0247 |  |
| 3 | 270 | IC0345 | IC0347 |  |
| 4 | 350 | IC0445 | IC0447 |  |
| 5 | 400 | IC0545 | IC0547 |  |
| 6 | 480 | IC0645 | IC0647 |  |
| 8 | 650 | IC0845 | IC0847 |  |
| 10 | 750 | IC1045 | IC1047 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Puissance  (W) | Tension | Lg P  (mm) | Référence | Qté |
| 6 | 230/400V  TRI | 310 | IC0677 |  |
| 9 | 430 | IC0977 |  |
| 12 | 560 | IC1277 |  |
| 15 | 660 | IC1577 |  |
| 20 | 790 | IC2077 |  |
| 25 | 1060 | IC2577 |  |
| 30 | 400/690V TRI | 1280 | IC3077 |  |

Les options et accessoires :

Boitier alu peint  Boitier polypropylène  Joint fibre  Thermostat, plage de T° 

 Ecrou  Bague à souder  Bouchon plein  Clé de montage

 Laiton  inox  Laiton  inox  Laiton  inox