**« THERMOPLONGEUR A VISSER - STANDARD»**

Notre gamme standard de thermoplongeur à visser est spécialement adaptée au chauffage d'eau du réseau.



|  |  |
| --- | --- |
| **Bouchon M45 & 1"1/2 gaz (M47)**- Bouchon laiton 6 pans- 3 épingles simple blindage tube incoloy 800 Ø 8,5 mm- Non chauffant sous bouchon 40 mm- 1 doigt de gant central- Connexions bornes filetées M4- Livré avec joint fibre et sachet de raccordement | **Bouchon M77**- Bouchon laiton 6 pans- 3 épingles simple blindage tube incoloy 800 Ø 14 mm- Non chauffant sous bouchon 60 mm- 1 doigt de gant central- Connexions bornes filetées M6- Livré avec joint fibre et sachet de raccordement |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Puissance(Kw) | Tension | Lg P(mm) | référence |  | Puissance(Kw) | Tension | Lg P(mm) | RéférenceM77 |
| M45 | 1"1/2 |  |
| 2 | 230/400V | 190 | IC 02 45 | IC 02 47 |  | 6 | 230/400V | 310 | IC 06 77 |
| 3 | 270 | IC 03 45 | IC 03 47 |  | 9 | 430 | IC 09 77 |
| 4 | 350 | IC 04 45 | IC 04 47 |  | 12 | 560 | IC 12 77 |
| 5 | 400 | IC 05 45 | IC 05 47 |  | 15 | 660 | IC 15 77 |
| 6 | 480 | IC 06 45 | IC 06 47 |  | 20 | 790 | IC 20 77 |
| 8 | 650 | IC 08 45 | IC 08 47 |  | 25 | 1060 | IC 25 77 |
| 10 | 750 | IC 10 45 | IC 10 47 |  | 30 | 400/690V | 1280 | IC 30 77 |
|  |  |  |  |  |  | 35 | 1510 | IC 35 77 |

***Les accessoires :***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **[ ]**  Boitier alu peintBT_003.jpg | **[ ]**  Boitier polyproTPV - M47 avec BT EW (2).JPG | **[ ]**  Thermostat à bulbe & capillaire(logé dans boitier)TBC 0-90 & 0-200 (4).jpg | **[ ]**  Joint fibreJOINT_002.jpg |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **[ ]**  EcrouMatière *Choisissez*Ecrou laiton M77.JPG | **[ ]**  Bague à souderMatière *Choisissez*Bague à souder.JPG | **[ ]**  Bouchon pleinMatière *Choisissez*TG_bouchon.JPG | **[ ]**  Clé de montageclé. m77  dia.ext 120 ht 188.JPG |