
**« THERMOPLONGEUR A VISSER - STANDARD»**

Notre gamme standard de thermoplongeur à visser est spécialement adaptée au chauffage d'eau du réseau.



|  |  |
| --- | --- |
| **Bouchon M45 & 1"1/2 gaz (M47)**  - Bouchon laiton 6 pans  - 3 épingles simple blindage tube incoloy 800 Ø 8,5 mm  - Non chauffant sous bouchon 40 mm  - 1 doigt de gant central  - Connexions bornes filetées M4  - Livré avec joint fibre et sachet de raccordement | **Bouchon M77**  - Bouchon laiton 6 pans  - 3 épingles simple blindage tube incoloy 800 Ø 14 mm  - Non chauffant sous bouchon 60 mm  - 1 doigt de gant central  - Connexions bornes filetées M6  - Livré avec joint fibre et sachet de raccordement |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Puissance  (Kw) | Tension | Lg P  (mm) | référence | |  | Puissance  (Kw) | Tension | Lg P  (mm) | Référence  M77 |
| M45 | 1"1/2 |  |
| 2 | 230/400V | 190 | IC 02 45 | IC 02 47 |  | 6 | 230/400V | 310 | IC 06 77 |
| 3 | 270 | IC 03 45 | IC 03 47 |  | 9 | 430 | IC 09 77 |
| 4 | 350 | IC 04 45 | IC 04 47 |  | 12 | 560 | IC 12 77 |
| 5 | 400 | IC 05 45 | IC 05 47 |  | 15 | 660 | IC 15 77 |
| 6 | 480 | IC 06 45 | IC 06 47 |  | 20 | 790 | IC 20 77 |
| 8 | 650 | IC 08 45 | IC 08 47 |  | 25 | 1060 | IC 25 77 |
| 10 | 750 | IC 10 45 | IC 10 47 |  | 30 | 400/690V | 1280 | IC 30 77 |
|  |  |  |  |  |  | 35 | 1510 | IC 35 77 |

***Les accessoires :***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Boitier alu peint  BT_003.jpg | Boitier polypro  TPV - M47 avec BT EW (2).JPG | Thermostat à  bulbe & capillaire  (logé dans boitier)  TBC 0-90 & 0-200 (4).jpg | Joint fibre  JOINT_002.jpg |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ecrou  Matière *Choisissez*  Ecrou laiton M77.JPG | Bague à souder  Matière *Choisissez*  Bague à souder.JPG | Bouchon plein  Matière *Choisissez*  TG_bouchon.JPG | Clé de montage  clé. m77  dia.ext 120 ht 188.JPG |