Définir une **« RESISTANCE A BARILLETS - STANDARD »**

***Complétez les textes en surbrillance vert, effectuez un enregistrer sous … et faite nous parvenir ce document***

Vos coordonnées  *Raison sociale*

 *Adresse*

 *Code postal - Ville*

 *Téléphone – Fax – e-mail*

Vous désirez : *Choisissez* Qté Tapez ici la quantité

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Puissance(W) | Tension | Lg total(mm) | Référence | Qté |  | Puissance(W) | Tension | Lg total(mm) | Référence | Qté |
| **Barillet Ø 30 mm** |  | **Barillet Ø 46 mm** |
| 900 | 230V mono | 270 | RSB3292 | Qté |  | 600 | 230V mono | 180 | RSB4662 | Qté |
| 1000 | 230V mono | 270 | RSB32102 | Qté |  | 800 | 230V mono | 180 | RSB4682 | Qté |
| 1200 | 230V mono | 270 | RSB32122 | Qté |  | 800 | 230V mono | 230 | RSB4682A | Qté |
| 1300 | 230V mono | 320 | RSB32132 | Qté |  | 900 | 230V mono | 230 | RSB4692 | Qté |
| 1500 | 230V mono | 320 | RSB32152 | Qté |  | 1200 | 230V mono | 230 | RSB46122 | Qté |
| 2000 | 230V mono | 560 | RSB32202 | Qté |  | 1200 | 230V mono | 280 | RSB46122A | Qté |
|  |  |  |  |  |  | 1200 | 230/400V TRI | 280 | RSB46123 | Qté |
| **Barillet Ø 36 mm** |  | 1500 | 230/400V TRI | 330 | RSB46153 | Qté |
| 600 | 230V mono | 180 | RSB3662 | Qté |  | 1600 | 230V mono | 330 | RSB46162 | Qté |
| 800 | 230V mono | 260 | RSB3682 | Qté |  | 1650 | 230/400V TRI | 360 | RSB46163 | Qté |
| 900 | 230V mono | 290 | RSB3692 | Qté |  | 1800 | 230V mono | 330 | RSB46182 | Qté |
| 1200 | 230V mono | 330 | RSB36122 | Qté |  | 1800 | 230/400V TRI | 330 | RSB46183 | Qté |
| 1500 | 230V mono | 390 | RSB36152 | Qté |  | 2000 | 230/400V TRI | 430 | RSB46203 | Qté |
| 1800 | 230V mono | 450 | RSB36182 | Qté |  | 2200 | 230V mono | 430 | RSB46222 | Qté |
| 2000 | 230V mono | 485 | RSB36202 | Qté |  | 2200 | 230/400V TRI | 430 | RSB46223 | Qté |
|  |  |  |  |  |  | 2400 | 230V mono | 430 | RSB46242 | Qté |
| **Barillet Ø 50 mm** |  | 2400 | 230/400V TRI | 430 | RSB46243 | Qté |
| 600 | 230V mono | 180 | RSB5262 | Qté |  | 2800 | 400V TRI | 430 | RSB46283 | Qté |
| 900 | 230V mono | 230 | RSB5292 | Qté |  | 3000 | 230/400V TRI | 430 | RSB46303 | Qté |
| 1200 | 230V mono | 250 | RSB52122 | Qté |  | 3300 | 400V TRI | 510 | RSB46333 | Qté |
| 1200 | 230/400V TRI | 250 | RSB52123 | Qté |  | 3500 | 400V TRI | 620 | RSB46353 | Qté |
| 1800 | 230V mono | 350 | RSB52182 | Qté |  |  |  |  |  | Qté |
| 1800 | 230/400V TRI | 350 | RSB52183 | Qté |  | RSB standard.jpg   Ø Longueur total |
| 2400 | 230V mono | 430 | RSB52242 | Qté |  |
| 2400 | 230/400V TRI | 430 | RSB52243 | Qté |  |
| 3000 | 230V mono | 430 | RSB52302 | Qté |  |
| 3000 | 230v mono | 510 | RSB52302A | Qté |  |
| 3000 | 230/400V TRI | 430 | RSB52303 | Qté |  |
| 3600 | 230/400V TRI | 530 | RSB52363 | Qté |  |
| 4000 | 400V TRI | 720 | RSB52403 | Qté |  |
| 6000 | 400V TRI | 1000 | RSB52603 | Qté |  |